**РХБЗ**

**Норматив № 1**

«Надевание противогаза или респиратора»

Обучаемые в составе подразделения находятся на позиции, в боевой или специальной технике, ведут боевые действия, отдыхают на привале и т.п. Противогазы и респираторы в «походном» положении. Неожиданно подается команда **«Газы»** или **«Респираторы надеть»**. Обучаемые надевают противогазы или респираторы. Время отсчитывается от подачи команды до произведения выхода.

**Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:**

1. При надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание или после надевания не сделал полный выдох.
2. Шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка.

3. Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу.

**Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:**

1. Допущение образования таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под шлем-маску.

2. Не полностью навинчена (ввернута) ФПК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оценка по времени** | | |
| **Отл.** | **Хор.** | **Удов.** |
| 7 сек. | 8 сек. | 10 сек. |

**Норматив № 4а**

«Надевание чулок, противогаза, защитных перчаток и защитного плаща в рукава»

Обучаемые в составе подразделения ведут боевые действия, находятся в районе расположения или закрытых машинах. Средства защиты при обучаемых.

По команде: **«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть»**, **«Газы»,** обучаемые надевают защитные чулки, противогазы, защитные перчатки, защитные плащи в рукава и при действиях на машинах выстраиваются около них.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На открытой местности | | |
| 3 мин. | 3,20 мин | 4 мин. |
| В укрытиях или закрытых машинах | | |
| 4, 35 мин. | 5 мин. | 6 мин. |

**Норматив № 4б**

«Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза»

Время отсчитывается от подачи команды до выхода обучаемых из машин (укрытий).

* **Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:**
* надевание защитных чулок производится с застегнутыми хлястиками;
* неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки;
* не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два шпенька;
* при надевании плаща в виде комбинезона, снаряжение и противогаз не надеты поверх защиты.
* **Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»:**
* при надевании повреждены средства защиты;

допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно», при надевании противогаза (норматив № 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На открытой местности | | |
| 4, 35 мин. | 5 мин. | 6 мин. |
| В укрытиях или закрытых машинах | | |
| 7 мин. | 7,40 мин. | 9 мин. |

**Оружие**

**ПМ**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | ПМ |
| Масса пистолета с магазином без патронов, г | 730 |
| Масса пистолета с магазином снаряженным восьмью патронами, г | 810 |
| Длина пистолета, мм | 161 |
| Высота пистолета, мм | 126,75 |
| Длина ствола, мм | 93 |
| Калибр ствола, мм | 9 |
| Число нарезов | 4 |
| Емкость магазина, патрон. | 8 |
| Масса патрона, г | 10 |
| Масса пули, г | 6,1 |
| Длина патрона, мм | 25 |
| Боевая скорострельность выстрелов в минуту | 30 |
| Начальная скорость пули, м/с | 315 |
| Дальность эффективная, м | До 50 |
| Дальность убойная, м | До 350 |

1.Рамка со стволом и спусковой скобой;

2.Затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем;

3.Возвратная пружина;

4.Ударно-спусковой механизм (курок, шептало с пружиной, спусковой крючок, спусковая тяга с рычагом взвода, боевая пружина и задвижка боевой пружины);

5.Рукоятка с винтом;

6.Затворная задержка;

7.Магазин.

**АК-74**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | АК-74 |
| Калибр, мм | 5,45 |
| Прицельная дальность, | 1000 |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 600 |
| Начальная скорость пули, м/с | 900 |
| Дальность убойного действия пули,м | 1350 |
| Предельная дальность полета пули, м | 3150 |
| Вес автомата, кг  С неснаряженным магазином  Со снаряженным магазином | 3,8  4,1 |
| Емкость магазина, патронов | 30 |
| Длина автомата, мм  С примкнутым штык-ножом и откинутым прикладом  Без штык-ножа с откинутым прикладом | 1105  940 |

1.Ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

2.Дульный тормоз-компенсатор;

3.Крышка ствольной коробки;

4.Затворная рама с газовым поршнем;

5.Затвор;

6.Возвратный механизм;

7.Газовая трубка со ствольной накладкой;

8.Цевьё;

9.Магазин;

10.Штык-нож;

11.Шомпол;

12.Пенал.

**РПК-74**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | РПК-74 |
| Калибр, мм | 5,45 |
| Прицельная дальность, | 1000 |
| Темп стрельбы, выстр./мин | 600 |
| Начальная скорость пули, м/с | 960 |
| Дальность убойного действия пули,м | 1350 |
| Предельная дальность полета пули, м | 3150 |
| Вес автомата, кг  С неснаряженным магазином  Со снаряженным магазином | 5,12  5,58 |
| Емкость магазина, патронов | 45 |
| Длина автомата, мм  С откинутым прикладом  Со сложенным прикладом | 1060  865 |

1.Ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением, прикладом и сошкой;

2.Крышка ствольной коробки;

3.Возвратный механизм;

4.Затворная рама с газовым поршнем;

5.Газовая трубка со ствольной накладкой

6. Затвор;

7.Шомпол;

8.Цевьё;

9.Коробчатый магазин;

10.Барабанный магазин;

11.Пенал.

**Строевой устав**

действий в пешем порядке и на машинах.

2. **Шеренга** — строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на установленных интервалах. Линия машин — строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной линии.

3. **Фланг** — правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяются.

4. **Фрон**т — сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины—лобовой частью).

5. **Тыльная сторона строя** — сторона, противоположная фронту.

6. **Интервал** — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями.

7. **Дистанция** — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и частями.

8. **Ширина строя** — расстояние между флангами.

9. **Глубина строя** — расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах — расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин (позади стоящей машины).

10. **Двухшереножный строй** — строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. При повороте строя названия шеренг не изменяются. Ряд — два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, такой называется неполным. При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащие неполного ряда переходит во впереди стоящую шеренгу.

11. **Одношереножный и двухшереножный** строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.

12. **Колонна** — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразделения (машины) — одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. Колонны применяются для построения подразделений и частей в развернутый или походный строй.

13. **Развернутый строй** — строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром. Развернутый строй применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, парадов, а также в других необходимых случаях.

14. **Походный строй** — строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. Походный строй применяется для передвижения подразделений при совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а также в других необходимых случаях.

15**. Направляющий** — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные военнослужащие (подразделения, машины). Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в колонне.

26. **Военнослужащий обязан**:

* проверить исправность своего оружия, закрепленных за ним вооружения и военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, шанцевого инструмента, обмундирования и снаряжения;
* аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и подогнать снаряжение, помочь товарищу устранить замеченные недостатки;
* знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; в движении сохранять равнение, установленные интервал и дистанцию; соблюдать требования безопасности; не выходить из строя (машины) без разрешения;
* в строю без разрешения не разговаривать и не курить; быть внимательным к приказаниям и командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая другим;
* передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.